|  |  |
| --- | --- |
| **R O M Â N I A**  **MINISTERUL AFACERILOR INTERNE**  **DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ**    **INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ**  **UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI** | NESECRET  **Exemplar unic**  **Nr. 111902**  **București, 08.09.2021** |

**Amendament nr. 1 la** **documentația de licitație Cerere de Oferte înregistrată cu nr. 111814/19.08.2021, a cărei Invitație de participare la licitație a fost publicată în 19.08.2021, cu privire la**

**Achiziţia de**

**Lucrări de demolare și reconstruire pentru realizarea obiectivului de investiții *„Detașamentul de pompieri Mizil din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Șerban Cantacuzino" – județul Prahova”***

Ca urmare a solicitărilor de clarificări primite în scris, din partea unor ofertanți potențiali,

precum și

în concordanță cu prevederile art. 18.1 din Secțiunea I- Instrucțiuni pentru Ofertanți,

următoarele clauze și prevederi se modifică, după cum urmează:

1. **Revizuiri cu privire la forma și conținutul documentației de licitație**

Art.1. În *Secțiunea II- Fișa de Date a Licitației (FDL)* se modifică articolul IPO 34.3:

|  |  |
| --- | --- |
| Referința | Informații din Documentația de licitație care sunt revizuite/modificate prin acest Amendament și care vor avea următorul conținut |
| IPO 34.3 | Subcontractarea propusă de Contractor:  - Procentajul maxim admis pentru subcontractare este: 25% din Prețul Total al Ofertei; și  - Subcontractarea va fi propusă doar pentru categorii de lucrări în integralitate acestor categorii, excepție făcând *lucrările de instalații,* pentru care va fi permisă subcontractarea unei părți din această categorie de lucrări ante-menționată.  Ofertanții care intenționează să subcontracteze mai mult de 10% din Prețul total al Ofertei vor specifica, în Formularul de Depunere al Ofertei, activitatea (activitățile) sau părțile lucrărilor care vor fi subcontractate, împreună cu detalii complete ale respectivilor subcontractanți, inclusiv calificarea și experiența acestora |

Art.2. *În Secțiunea IV- Formulare de Ofertare*, în textul Formularului de Depunere a Ofertei, se modifică al 2-lea alineat:

|  |  |
| --- | --- |
| Referința | Informații din Documentația de licitație care sunt revizuite/modificate prin acest Amendament și vor avea următorul conținut |
| Al 2-lea alineat (referința privind activitatea finanțată de Proiect) | Nr. Ref.: RO-GIES-244280-CW-RFB |

1. **Revizuiri cu privire la forma și conținutul documentațiilor tehnice**

Art.3. În *Formularul F3- Instalații electrice pentru curenți tari*

|  |  |
| --- | --- |
| Referința | Informații din documentațiile tehnice ale Documentației de licitație care sunt revizuite/ modificate prin acest Amendament și care vor avea următorul conținut |
| Art.10 EG10A | Descriere: ...VLPY 1x 50 mmp... |
| Art. 62 SE59# | Cantitate- 7 buc |

Art.4. În *Formularul F4- Antiefracție*

|  |  |
| --- | --- |
| Referința | Informații din documentațiile tehnice ale Documentației de licitație care sunt revizuite/ modificate prin acest Amendament și care vor avea următorul conținut |
| Poz.1. | Descriere: Centrală antiefracție adresabilă cu 4 partiții și 64 zone pntru instalație detecție/ semnalizare la efracție |

Art.5. În *Formularul F3- Instalații sanitare*

|  |  |
| --- | --- |
| Referința | Informații din documentațiile tehnice ale Documentației de licitație care sunt revizuite/modificate prin acest Amendament și care vor avea următorul conținut |
| Art.4 SD11A# | Cantitate: 28 buc |
| Art.7 RPID02A# | Cantitate: 44 buc |
| Art.15 np156.1 | Cantitate: 44 buc |
| Art.16 np156.2 | Descriere: Racord flexibil alimentare lavoar |
| Art.17 np156.2 | Descriere: Racord flexibil alimentare pisoar |
| Art. 13 IZF71A# | Descriere:Izolație termică din cauciuc elastomer grosime minimă 19 mm. |
| Art. 30 | SE ANULEAZĂ |
| Art. 31 | SE ANULEAZĂ |
| Art. 36 SC16B2 asim | Cantitate: 10 buc |
| Art. 37 SC16B2 asim | Cantitate: 1 buc |

Art.6. În *Formularul F3- Instalații sanitare exterioare*

|  |  |
| --- | --- |
| Referința | Informații din documentațiile tehnice ale Documentației de licitație care sunt revizuite/modificate prin acest Amendament și care vor avea următorul conținut |
| Art.12 AcE103A2+ | Cantitate- 16 buc |
| Art.14 AcE101A1+ | Cantitate- 2 buc |

Art.7 În *Formularul F3- Instalații termice*

|  |  |
| --- | --- |
| Referința | Informații din documentațiile tehnice ale Documentației de licitație care sunt revizuite/modificate prin acest Amendament și care vor avea următorul conținut |
| Art.65 TCB33B1.1 | Descriere: Valve de aspirație aer viciat |

Art.8. În *Formularul F3- Arhitectură*

|  |  |
| --- | --- |
| Referința | Informații din documentațiile tehnice ale Documentației de licitație care sunt revizuite/modificate prin acest Amendament și care vor avea următorul conținut |
| Art.6 CN62B0 1+[1] | Descriere: Elicopterizare pardoseală din beton și tratare cu un strat special, compus din cuartz, minerale, ciment și pigmenți de culoare |

Art.9. În *Formularul F3- Arhitectură montaj*

|  |  |
| --- | --- |
| Referința | Informații din documentațiile tehnice ale Documentației de licitație care sunt revizuite/modificate prin acest Amendament și care vor avea următorul conținut |
| Art.1 CO17A1[2] | Cantitate- 5 buc |

Art.10. În *Formularul F3- Rezistență birouri*

|  |  |
| --- | --- |
| Referința | Informații din documentațiile tehnice ale Documentației de licitație care sunt revizuite/modificate prin acest Amendament și care vor avea următorul conținut |
| Art.7- CA02I1 | Descriere: Turnarea betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca C25/30, la construcții cu înalțimea până la 35 m inclusiv în planșee (grinzi, stâlpi, plăci) cu grosimea plăcii până la 10m inclusiv, reprezentând planșeu cota -0,10m. |
| Art.8- CA02I1 | Descriere: Turnarea betonului armat în elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante marca C30/37 la construcții cu înalțimea până la 35 m inclusiv în planșee (grinzi, stâlpi, plăci) cu grosimea plăcii până la 10m inclusiv, reprezentând planșeu peste parter (între parter și etaj1). |

Art.11. În *Fișe tehnice*

|  |  |
| --- | --- |
| Referința | Informații din documentațiile tehnice ale Documentației de licitație care sunt revizuite/modificate prin acest Amendament și care vor avea următorul conținut |
| Fișa tehnică IT-13, Unitatea internă de tip split | Fișa tehnică IT-13 (modificate caracteristici tehnice) – în Fișe tehnice – Instalații termice |
| Fișa tehnică IT-12, Fișa tehnică IT-13 | Fișa tehnică IT-12, Fișa tehnica IT-13 au fost introduse în Fișe tehnice – Instalații electrice curenți slabi, aferente sistemului de avertizare la efracție. |

Art.12. În *Memoriul tehnic*

|  |  |
| --- | --- |
| Referința | Informații din documentațiile tehnice ale Documentației de licitație care sunt revizuite/modificate prin acest Amendament și care vor avea următorul conținut |
| Alineatul referitor la „*Instalația de alimentare cu apă rece și caldă de consum* ” | „Instalația de alimentare cu apă rece și caldă de consum se va executa folosind țevi si fitinguri din PP-R.” |
| Alineatul referitor la „conductele se vor poza în interiorul unor plinte prefabricate din material plastic” | „Conductele se vor monta în șapă, iar pentru situațiile în care conductele nu vor fi îngropate în şapă, acestea se vor monta aparent, prinse cu coliere de fixare. Nu sunt necesare plinte prefabricate din material plastic. ” |

Art.13. Cu privire toate documentațiile tehnice ale Documentației de licitație: oriunde sunt făcute referințe la nume de mărci, producători, etc., cum ar fi, fără a fi limitate la, Valrom, Wavin, Teraplast, etc., acestea se vor înlocui și vor avea următorul conținut: „*NUME MARCĂ/FURNIZOR,*  sau echivalent.”

Art.14. Fișierul Excel *Liste de cantități* care este anexat prezentului document înlocuiește fișierul Excel *Liste de cantități* transmis ca urmare a solicitării în scris, în acest sens, de la potențialii ofertanți. Fișierele grupate sub numele *Fișe tehnice de retransmis* care sunt anexate prezentului document înlocuiesc respectivele fișiere reprezentând *Fișe tehnice* (FT\_TERMICE și FT\_CURENTI SLABI) transmise ca urmare a solicitării în scris, în acest sens, de la potențialii ofertanți.

Art.15 Toate celelalte informații, care nu sunt revizuite prin acest Amendament, rămân nemodificate.